RuCd – Spektrogram 
-----------------------------

Spektrogrammet använder färger för att visa signalernas amplitud. Rött innebär högre amplitud och blått lägre. 

Använd upp- och nermarkörknapparna för att flytta markören upp eller ner genom de registrerade varvtalshastigheternas Y-axel.

Använd vänster- och högermarkörknapparna för att flytta markören vänster eller höger längs den markerade frekvensskalans X-axel.

F1 Help
F2 – Vattenfall – visar samma data som ett Vattenfall-diagram.
F3 – Redigera – återgår till Inställningar-menyn i Spektrogram.
F4 – Spara – sparar Spektrogram-data till en CSV-fil.
F6 – Tillbaka – återgår till Inställningar-menyn i Spektrogram.
