Symmetrisering- Scherm proefgewicht

In dit scherm kan de gebruiker het proefgewicht, de hoek, de radius en de rotormassa invoeren.

Gebruik de pijltoetsen op het numerieke toetsenblok om een van de vier bovengenoemde opties te selecteren en de waarden in te voeren. Druk op de UITVOEREN-toets om te accepteren.

Als de gebruiker de Radius- en rotormassa-waarden invoert, zal de eenheid een geschat proefgewicht geven.

Als er twee vlakken worden geselecteerd, kan de gebruiker door VLAK B in te drukken de waarden, zoals hierboven, voor vlak B invoeren.

Druk op UITVOEREN- of OK-toetsen om naar het Proefrun 1 scherm te gaan.




