Guida sulla configurazione dello spettrogramma RuCd
---------------------------

V avv(RPM) - Utilizzare il tastierino numerico per immettere la velocità di avvio RPM per il diagramma. Per impostazione predefinita, questo valore è lo stesso impostato nella schermata di configurazione principale. 

Vel. arresto(RPM) - Utilizzare il tastierino numerico per immettere la velocità di arresto RPM per il diagramma. Per impostazione predefinita, questo valore è uguale a quello impostato nella schermata di configurazione principale.

Spaziatura - Utilizzare il menu a discesa per selezionare il tipo di intervallo da utilizzare per i diagrammi. Le opzioni disponibili sono: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime o %ΔRPM + Δtime.
A seconda dell'opzione selezionata, è possibile specificare valori per l'intervallo di velocità e quello di tempo utilizzando il tastierino numerico.

Visual. unità - Scegliere le unità dell'asse Y dal menu a discesa. Le unità disponibili variano in funzione del trasduttore utilizzato per raccogliere i dati.

Rilevamento - Determina il rilevamento e la scala del segnale.  
Le opzioni disponibili sono:
RMS - Il valore quadratico medio
Picco – in scala in base al valore RMS (= √2 × RMS)
Pc-Pc – In scala in base al valore RMS (= 2 × √2 × RMS)

Linee - Determina la risoluzione dello spettro.

Asse X - Scegliere le unità dell'asse X dal menu a discesa. Le opzioni disponibili sono Hz, CPM o Ordini.

Interv. freq. - Utilizzare il tastierino alfanumerico per immettere il valore massimo dell'asse X. Le unità dipendono dal tipo di visualizzazione impostata per l'asse X.

Interruz. BF - Scegliere la frequenza dell'interruzione a bassa frequenza dal menu a discesa dei filtri passa-alto.
