Bilanciamento - Schermata Impostazione

 
Usare i tasti Freccia in alto/Freccia in basso per navigare tra le varie opzioni. 

Usare il tasto Freccia a destra per aprire l’elemento che si desidera modificare. 
Usare il tasto Invio o Freccia sinistra per chiudere l'editor dopo avere 
impostato il valore desiderato.

Premendo il pulsante ESPANDI sono disponibili ulteriori impostazioni.

La configurazione può essere archiviata usando il pulsante SALVA.

Per avviare la misurazione, premere il pulsante Invio o AVVIA.

Il tasto INDIETRO riporta al Menu Principale.
PREDEFINITO riporta le impostazioni ai valori iniziali predefiniti.

Opzioni del menu:
* Impostazione Piani – Imposta il numero di piani per la raccolda dei dati.
* Sensore - Selezionare dall’elenco uno dei sensori predefiniti oppure scegliere variabile per impostare il sensore manualmente.
* Unità sensore – Imposta le unità di misurazione utilizzate dal sensore. [Espandi solamente]
* Sensibilità – Inserire la sensibilità del trasduttore in mV per unità sensore [solo per Espandi].
* Corrente ICP  - Attiva/disattiva la corrente ICP. [Espandi solamente]
* Unità visual. - Selezionare il tipo di unità visualizzate per la misurazione. 
* Rilevazione - Seleziona tra valore efficace, picco o picco-picco[solo per Espandi].
* Unità Carico - Selezionare tra g, kg, cm, mm, EU o %
* Unità di lunghezza - Seleziona tra mm, cm, m o EU. [Espandi solamente]
* Trigger - Selezionare tra Automatico, Manuale o Visivo.
* Soglia Vib. - Usa il tastierino numerico per inserire la soglia di vibrazione in um. [Espandi solamente]
* Soluzione - Seleziona Standard o 1-2 Piani con Previsione (disponibile solo quando viene selezionato 2 piani)
* Tipo Correzione - Seleziona Polare, Componente o Carico Fisso.
