Sammanfattning av balanseringsapplikationen 
1) Balanseringsinställning
2) Användning
3) Sidan Gå till
4) Granskning/Hämtning
5) Göra utskrifter
6) Skärmkontrast


1) Alternativ för balanseringsinställning
* Antal plan [1/2], standard är 1
* Ant. Transduktorer [1] för enplansbalansering, [1/2] för tvåplansbalansering
* Sensortyp [Accel G, Vel IPS, Vel mm/s2, Disp um, Disp mil, Tangenttryckning], automatiskt Accel G
* Visa enheter, alternativ baserade på vald sensortyp
* Viktenheter [g, kg, oz, lb, EU - tekniska enheter], standard är EU
* Längdenheter [mm/cm/m/tum/fot/EU], radien för viktplaceringen från axelcentrum till viktens position.
* Rörelse [med rotation/mot], standard är mot  
* Triggtyp [ext. analog, ext. TTL], standard är ext. TTL
* Trigglutning[+/-], standard är + 
* Triggnivå [#volt], (gäller endast för ext. analog)
Acceptansimb. Nivå, Den godtagbara balansnivå du försöker uppnå.
* Filter [Av (inget), 2Hz, 10Hz], standard är 2Hz
* Detektering [Peak,RMS,P-till-P], standard är Peak för accel. och hast. samt Peak-till-peak för förskj., 
* Antal medelvärden, standard är 4
* Lösning [påverk. koeff., halvstatisk}, standard är påverk. koeff. 
Endast tillgänglig för tvåplansbalansering.
* Plan 1/2 sektioner:
Alternativ för plan 2 varierar beroende på om du använder en eller två transduktorer.
* Inkanal[CH1/CH2], standard CH1
* Koppling [ICP/AC], standard är AC
* Känslighet [0,010-1000 mV/EU] , standard är 100mV/EU
* Ingångsområde [Autoområde/fast område]
* Typ (positioner) [kontinuerlig/fast], standard är kontinuerlig.
* Antal positioner [3-360], standard är 3.
Endast användbart om fast har valts ovan (förutsätter att fasreferens finns vid nollpositionen och att positionerna är jämnt fördelade).
* Position 1 förskjutning [0-360], standard är 0


2) Användning
Detaljer för balanseringskörning
* Startkörning plan n
* Registrering av RPM, mag, fas för plan n. 
Resultat lagras i sammanfattningstabell
* Vid 2 plan med 1 transduktor, upprepa detta steg för nästa plan
* Provkörning plan n
* Fråga efter provvikt i plan n, användning av beräkning eller annat. Ange massa, vinkel och radie för provvikt n. 
* Registrera provkörning n med provmassa n fäst, registrera mag och fas för varje plan. Ange resultat i sammanfattningstabell.
* Fråga om vikt är permanent fäst?- behövs för beräkning av korrigeringar. Lagra resultaten i vikttabell.
* Vid 2 plan med 1 transduktor, upprepa provkörning för nästa plan
* Korrigering
Ger lösning för alla plan beroende på valt alternativ, varje resultat (för plan n) kan delas mellan två positioner (olika radier och/eller vinkel tillåtna) och korrigeringar kan läggas till eller dras ifrån. 
* Vid 2 plan och halvstatisk lösningsmetod - korrigeringsvikt för axel beräknas.
* Korrigeringsmassor läggs till (eller tas bort). Vikter anges i vikttabellen
* Sista körning
Registrera sista körning med provmassor fästa, registrera mag och fas för varje plan. Lägg till resultat i sammanfattningstabell.
* Om ej acceptabelt, trimma.
* Markera resultat registrerade under föregående steg som trimning. 
* Upprepa från korrigeringssteget och framåt

* Vid avslut av Balans
Spara status från den plats testet har nått. Kan hämta tidigare jobb för att slutföra eller granska data.


3) Sidan Gå till
Tryck på funktionsknappen Gå till på valfri skärm.  Då öppnas skärmen Gå till. Använd piltangenterna [upp/ner] för att välja vilken del av körningen du vill gå till och tryck på Gå till Pt/Retur för att komma dit. Användaren kan endast hoppa till de poster i den högra rutan som är markerade med en bock, övriga poster ignoreras när man trycker på Gå till Pt/Retur.


4) Granskning och Hämtning
Användaren kan välja föregående balanseringsjobb för att:
Utföra ett nytt jobb med föregående inställningar.
Fortsätt att testa från valfri punkt i sammanfattningen med Gå till
Visa sammanfattningstabellen
Visa vikttabellen



5) Göra utskrifter
Sammanfattningsskärmen och viktsammanfattningsskärmen kan sparas som en bitmappbild på ett SD-kort eller i det interna minnet.  Bilden kan därefter kopieras till en värddator och skrivas ut.
Detta gör du genom att trycka på tangenterna 0 & 7 samtidigt. 
En dialogruta visas:
* F3 för att spara SD-kortet
* F4 för att spara till internminne


6) Skärmkontrast
LCD-skärmens kontrast kan justeras på valfri skärm genom att du trycker in 0-tangenten och F3-funktionstangenten om du vill göra skärmen ljusare eller 0 & F4 om du vill att den ska bli mörkare
