Балансиране - Екран Първоначален пуск

Този екран посочва броя на равнините, обобщение на Пуск за балансиране и събрани данни (амплитуда, фаза и работна скорост на машината).

Настройката може да бъде запазена с бутон ЗАПАЗВАНЕ.

Натиснете бутони FIRE или СТАРТ за стартиране на Първоначален пуск.

Натиснете бутон ПОЛЯР, за да проверите полярен изглед на пробния пуск (натискането на ХИСТОГРАМА от този екран ви връща към екран ХИСТОГРАМА).

За двуравнинно балансиране, натиснете ОСРЕДНЯВАНЕ, за да получите осреднено отчитане за двете равнини. Натиснете отново ОСРЕДНЯВАНЕ, за да спрете осредняването.

Натиснете FIRE или СТОП, за да спрете Първоначален пуск. 

Натиснете бутон FIRE, за да продължите към екран Пробно тегло или натиснете ТАБЛИЦА, за да се върнете към екран Балансьор - Обобщение.

Ако е натиснат ТАБЛИЦА, използвайте стрелките НАГОРЕ/НАДОЛУ, за да изберете IR (Първоначален пуск) или TWx1 (Пробно тегло х 1) и натиснете Премини към или FIRE, за да преминете към желания екран за настройка.

Бутон НАЗАД ще ви върне към Главно меню с опция за ЗАПАЗВАНЕ, ОТКАЗ ИЛИ ОТМЕНИ.



