Équilibrage - Écran de poids d'essai

Cet écran permet à l'utilisateur de saisir le poids d'essai, l'angle, le rayon et la masse du rotor.

Utiliser les touches fléchées du clavier numérique pour sélectionner l'une des quatre options répertoriées ci-dessus et pour saisir les valeurs. Appuyer sur la touche FIRE pour accepter.

Si l'utilisateur saisit les valeurs du rayon et de la masse du rotor, l'appareil fournira une estimation du poids d'essai.

Si deux plans sont sélectionnés, l'utilisateur appuie sur PLAN B pour saisir les valeurs pour le plan B comme ci-dessus.

Appuyez sur les boutons FIRE ou OK pour passer à l'écran d'exécution d'essai 1.




