Nabídka nastavení programu Idler Monitor

* Jednotky – anglické nebo metrické. Stanovuje jednotky mìøení systému. Mùžete napø. vybrat možnost Metrické pro nastavení rychlosti pásu v metrech za sekundu a prùmìr nosného váleèku v milimetrech. Výbìrem možnosti Anglické nastavíte rychlost pásu ve stopách za minutu a prùmìr nosného váleèku v palcích.

* Citlivost – slouží k zadání citlivosti mikrofonu v mV/Pa akustického tlaku. Výchozí citlivost je nastavena na 40 mV/Pa pro mikrofon dodaný spoleèností SKF. Nebude-li použit jiný mikrofon, není nutné tuto hodnotu mìnit.

* Název závodu – zadejte název dolu, spoleènosti nebo závodu. Tento údaj (spolu s následujícími tøemi poli) bude uložen do pamìti a ukládán se zaznamenanými zvukovými daty dopravníku pro úèely identifikace.

* Umístìní – zadejte umístìní dopravníku nebo stroje.

* Popis – podle potøeby zadejte pro úèely identifikace další popis.

* Reference prostøedku – zadejte èíslo prostøedku, sériové èíslo nebo èíslo znaèky dopravníku.

* Rychlost pásu – zadejte rychlost dopravního pásu. Rychlost pásu a prùmìr nosného váleèku se použijí k výpoètu rychlosti otáèení váleèku a èetnosti poruch ložisek.

* Prùmìr nosného váleèku – zadejte prùmìr nosného váleèku dopravníku. Prùmìr nosného váleèku a rychlost pásu se použijí k výpoètu rychlosti otáèení váleèku a èetnosti poruch ložisek.


Následující ètyøi pole umožòují zmìnu prahù poplachù u ètyø akustických mìøení programu Idler Sound Monitor. Výchozí nastavení prahu poplachu jsou urèena pro nejlepší detekci poruch nosných váleèkù za obvyklých podmínek dopravníku a mìla by být mìnìna pouze v pøípadì, že budou pro podmínky daného dopravníku nedostateèná. 

* Práh skuteèné špièky – slouží k urèení prahu poplachu pro celkové mìøení skuteèné špièky PaE (Acoustic Enveloping).

* Práh RSS – slouží k zadání prahu poplachu pro celkové mìøení geometrického prùmìru PaE (Acoustic Enveloping).

* Práh strmosti – slouží k zadání prahu poplachu pro mìøení strmosti. 

* Práh IHA – slouží k zadání prahu poplachu pro mìøení indikátoru harmonické aktivity.

* Uložit do – (vnitøní pamì nebo karta) urèuje médium, na které má být proveden záznam. Mùže jím být buï vnitøní disk sytému Microlog, nebo vložená karta SD.
