Idler Monitor – Schermata di configurazione ammin.

Questa schermata fornisce opzioni di configurazione aggiuntive da utilizzare se necessario. Si solito, tuttavia, le opzioni predefinite sono sufficienti.

* Misura Fmax: modifica l'intervallo di frequenza utilizzato per le misurazioni (sia gSE che banda base)

* Num. linee: modifica le dimensioni di FFT utilizzato per l'elaborazione.

* N. min ord., N. max ord.: modifica l'intervallo dei multipli della velocità di Idler ricercato per l'attività armonica possibile.

* Soppress: modifica il livello di ingresso per il quale è attivato il rilevamento del "livello di segnale insuff."

* Registrazione: abilità o disabilita l'accesso dei risultati in formato CSV

