Time Signal - Écran de configuration

 
Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour naviguer vers les paramètres de configuration. 

Pour ouvrir l’élément sélectionné pour sa modification, utilisez la fléche DROITE. 
Utilisez la touche FIRE ou la flèche GAUCHE pour fermer l'éditeur lorsque la 
sélection souhaitée a été effectuée.

Des paramètres supplémentaires sont disponibles en appuyant sur le bouton ÉLARGIR.

La configuration peut être stockée en utilisant le bouton STOCKER.

Appuyez sur la touche FIRE ou DÉMARRAGE pour démarrer la mesure
La touche QUITTER vous renvoie au menu principal.
DÉFAUT remet les paramètres sur leurs valeurs par défaut.


Eléments du menu :
*Canaux d'entrée - Définissez le nombre de canaux pour collecter des données.
* Capteur - Faites une sélection dans une liste de capteurs prédéfinis ou choisissez variable pour définir manuellement le capteur.
* Unités capteur - Définissez les unités de mesure utilisées par le capteur. [Élargir uniquement]
* Sensibilité – Saisissez la sensibilité du transducteur en mV par unité de capteur. [Élargir uniquement]
* Alimentation CCS - Activez / désactivez l’alimentation CCS. [Élargir uniquement]
* Passe-bas - Sélectionnez la plage du filtre passe-bas
* Temps d'enreg. - Définit la durée maximale pour l'enregistrement.
* Mode d'enreg. - Choisissez si l'enregistrement doit démarrer manuellement ou automatiquement en fonction du niveau d'entrée de Ch1.
* Niveau décl. - Utilisé lorsque « Mode d'enreg. » est réglé sur « Niveau Ch1 ».
