Seguimiento - Configuración extendida de cascada

*Eje Z: seleccione en el menú desplegable el espaciado que utilizará para el eje Z. Elija entre:
 RPM: el espaciado de FFT dependerá de las RPM en las que se grabaron
 Indicación de hora: el espaciado de FFT dependerá de la hora en que se grabaron los datos
 Espaciado parejo: el espaciado de FFT será parejo a lo largo del eje Z

*Núm de espectros: use el teclado numérico para introducir el número de espectros que se mostrarán en la cascada.El usuario puede mostrar entre 2 y 60 trazos.

* Desplazamiento de trazo: use el menú desplegable para seleccionar el ángulo del eje Z en cascada. Elija entre 0, 22,5 y 45 grados del eje Y.

* Altura de trazo: use el menú desplegable para controlar la cantidad de pantalla usada para el eje Y y para el eje Z. Si el valor es alto, los espectros serán más altos pero más cercanos; si el valor es bajo, los espectros serán más bajos y estarán más separados.

* Orden de visualización: seleccione si desea mostrar el orden del gráfico hacia adelante o atrás. Si el orden de visualización es hacia Adelante, el espectro más cercano al usuario será el primer espectro obtenido de los mostrados, con los espectros siguientes detrás de éste. Si el orden de visualización es hacia Atrás, el espectro más cercano al usuario será el último espectro obtenido de los mostrados, con los espectros anteriores detrás de éste.

* Supresión: seleccione en el menú desplegable el porcentaje de datos de señal global que se suprimirán. Esta opción eliminará los datos debajo de un cierto nivel en el eje Y.
