Transfer Function - Affichage des données

Cet écran affiche les données de mesure du module FRF. 
Le tracé supérieur présente la magnitude. La couleur indique la cohérence de la mesure : les fréquences dont la cohérence est bonne (≥85%) s’affichent en vert et celles dont la cohérence est médiocre (<85%) apparaissent en rouge.
Le tracé inférieur présente la phase.

Durant l’acquisition avec l’option Accepter/Rejeter réglée sur Manuel, les deux tracés affichent le temps de réponse et du marteau.

* AIDE - Menu d'aide

* VISUALISER - Permet à l'utilisateur de modifier la visualisation sur l'écran selon la configuration

* ENREGISTRER - Enregistre les données recueillies

* REPRENDRE - Ignore les données recueillies jusqu'à présent et reprend une mesure de Transfer Function.

* QUITTER - Retourne au menu de configuration.

* Les touches fléchées GAUCHE/DROITE déplacent le curseur sur le tracé magnitude/phase.

* Les touches +- développent/contractent les axes X des tracés.

