FRF Inställningar

Använd piltangenterna UPP/NER för att välja menyalternativ.

Använd HÖGER piltangent för att öppna vald post för redigering. Använd FIRE-tangenten eller VÄNSTER piltangent för att stänga redigeraren då önskat urval har gjorts.

Snabbvalstangenten Spara (F4)- sparar inställningarna till en döpt fil.

Snabbvalstangenten Start (F5) startar insamlingen. Om ingångsområdet eller antal rader är Automatiskt, samlas 3 ursprungliga slag för att ange mätparametrar innan FRF-mätningen utförs.

Snabbvalstangenten Bakåt (F6) återgår till huvudmenyn.

Menyalternativ:
* Läget insamling – Inställt på Hammare för FRF-insamling och modalanalys, eller använd Kontinuerlig för ODS-analys.
* Hammarenheter – Ställ in N för metriska, eller lbf för engelska enheter.
* H.Sens – Ange känslighet för hammaren i V/N eller mV/lbf.
* Sensortyp -  Anger sensortyp som används på CH2 (accelerometer, hastighetstransduktor eller förskjutningssond - vanligen Accel G).
* Sens. (mV/g) – Ange transduktorkänslighet i mV per sensorenhet.
* Mätning– Ställer in FRF visningstyp.  Tillgängliga mätningsdisplaytyper är Mobilitet, Synlig massa, Acceleration, Impedans, Hårdhet och Överensstämmelse.
* Mätenheter – Mätenheter ändras för att motsvara den mätdisplaytyp som valts, men kan ändras till  engelska eller metriska enheter i listan.
* Y-axel – Ställer in Y-axeln till lineär, logaritmisk eller decibelskala.
* Hammarområde – Ställer in hammarens ingångsområde manuellt till valt fast område eller automatisk inställning.
* Svarsområde – Ställer in svarssensorns ingångsområde manuellt till valt fast område eller automatisk inställning.
* Frekvområde – Anger frekvensområdet för testet.  Informationsrutan Insamlingstid ändras därefter.
* Antal rader – Anger antal rader för upplösning för FFT. Informationsrutan Insamlingstid ändras därefter.
* Windowing – Anger FFT-fönstertyp till Enhetlig eller Kraft/Exponentiell.
* Antal medelvärden – Anger antalet FFT-medelvärden.
* Godkänn/Avslå– Vid utförande av ett hammartest, kan man genom att ange Godkänn/Avslå till Manuell visa ett dubbelt tidspår och ge användaren möjlighet att godkänna eller avslå. Genom att ställa in den på Automatisk avslås automatiskt överbelastade data och dubbla slag.
* Invertera fas – Tillämpar en 180o fasförskjutning för uppmätta data. Detta alternativ används då accelerometern eller hammaren måste inverteras vid en mätposition.
* Spara till – (Internt eller kort) Ange registreringsmedium, antingen Micrologs interna disk eller PC- eller SD-kort.  
* Bra koherens – Ange den gräns vid vilken FRF –diagrammet ändras från rött (dålig koherens) till grönt (bra koherens).

Inställningar för ODS (Kontinuerlig excitering) är de samma som för FRF (Hammarexcitering) med undantag av följande:
* Insamlingsläge – Inställt på ‘Kontinuerlig’.
När insamlingsläget är inställt på ‘Kontinuerligt’ ställs de inställningar som inte är relevanta för testet (som t.ex. hammarenheter och känslighet) automatiskt in på ‘NA’ (Ej tillämpligt).
* Sensortyp – Ställer in transduktortyp som är ansluten till båda kanaler, t.ex. accelerometer, hastighetstransduktor, eller förskjutningssond. 
Båda sensorerna måste vara av samma typ.
* Sens. – Ange känsligheten för de sensorer som är anslutna till varje kanal.
Båda sensorerna måste vara av samma nominella känslighet.
* Svarsområde – Ange ingångsområde för båda kanalerna.
* Windowing – Anges automatiskt som ‘Hanning’ när insamlingsläget är inställt på ‘Kontinuerligt’.


NÃ¤r du Ã¤r klar med FRF-instÃ¤llningarna trycker du pÃ¥ Spr om du vill namnge och spara de aktuella instÃ¤llningarna fÃ¶r framtida bruk.

