Wyważanie – ekran konfiguracji

 
Klawisze strzałki góra/dół pozwalają poruszać się pionowo po tabeli. 

Aby otworzyć i edytować wybraną pozycję, użyj klawisza strzałki W PRAWO. 
Klawisz strzałka W LEWO lub klawisz FIRE służą do zamykania edytora po 
dokonaniu odpowiedniego wyboru.

Dostęp do zaawansowanych ustawień można uzyskać po naciśnięciu przycisku ROZWIŃ.

Ustawienia można zachować, naciskając przycisk ZACHOWAJ.

Naciśnij przycisk FIRE i przycisk START, aby rozpocząć pomiar.

Naciśnięcie klawisza POWRÓT powoduje powrót do głównego ekranu.
Opcja DOMYŚLNY przywraca ustawienia domyślne.

Pozycje menu:
* Ustawienia płaszczyzny – ustaw liczbę płaszczyzn gromadzących dane.
* Czujnik – wybierz czujnik z listy uprzednio zdefiniowanych czujników lub wybierz zmienną konfigurację w celu ręcznego ustawienia czujnika.
* Jednostki czujnika – ustaw jednostki pomiarowe dla czujnika. [Tylko rozwijanie]
* Czułość – wpisz czułość przetwornika w mV na jednostkę czujnika.[Tylko rozwijanie]
* Zasilanie ICP – włącz/wyłącz zasilanie ICP. [Tylko rozwijanie]
* Wyświetlane jednostki pomiaru – wybierz typ jednostek wyświetlanych do pomiaru. 
* Detekcja – wybierz jedną z opcji: wartość średnia kwadratowa, obliczona wartość szczytowa lub obliczona wartość szczyt-szczyt.[Tylko rozwijanie]
* Jednostki obciążników – wybierz z następujących opcji: g, kg, cm, mm, jedn. inż. (EU) lub %
* Jednostki długości – wybierz z następujących opcji: mm, cm, m lub jedn. inż (EU). [Tylko rozwijanie]
* Wyzwalanie – wybierz z następujących opcji: automatyczne, ręczne lub wizualne.
* Drgania * Wartość progowa drgań – użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić wartość progową drgań w um. [Tylko rozwijanie]
* Rozwiązanie – wybierz opcję Dynamiczny lub płaszczyznę 1-2 z prognozą (dostępne tylko w przypadku opcji dwupłaszczyznowej)
* Typ korekcji – wybierz z następujących opcji: biegunowa, składowa lub z obciążnikami o stałej wadze
