Bilanciam. - Schermata Esecuzione prove

Questa schermata indica il numero di piani, un riepilogo dell'Operazione di Bilanciamento e i dati raccolti (ampiezza, fase e velocità operativa della macchina).

La configurazione può essere archiviata usando il pulsante ARCHIVIA.

Per avviare una esecuzione, premere il pulsante INVIO o AVVIA.

Per visualizzare un diagramma polare dell'operazione di bilanciamento premere il pulsante POLARE (premendo ISTOGRAMMA da questa schermata si torna alla schermata ISTOGRAMMA).

Per un bilanciamento su due piani, premere MEDIA per una lettura della media di entrambi i piani. Premere di nuovo MEDIA per arrestare il calcolo della media.

Per arrestare l’esecuzione, premere INVIO o ARRESTA. 

Se viene premuto il pulsante TABELLA, l'utente viene riportato alla schermata di riepilogo del bilanciamento. Usare le frecce SU/GIÙ per selezionare qualsiasi dato precedentemente raccolto e premere VAI A o INVIO per passare alla schermata di impostazione desiderata.

Premere il tasto INVIO per procedere alla schermata di inserimento del Carico di prova o premere TABELLA per tornare alla schermata di Riepilogo Bilanciamento.

Se il carico di prova è inadeguato, all'utente verrà domandato "Vuoi ripetere?" e, selezionando SÌ, si torna alla schermata Carico Prova, per avviare una nuova esecuzione.

Selezionando NO, all'utente verrà domandato "Il carico di Prova x deve essere rimosso?", selezionando SÌ/NO l'unità suggerirà la migliore soluzione di bilanciamento e avanza alla schermata Correzione Carico.

BACK key will return to Main Menu with option to SAVE, DISCARD or CANCEL.


