Отслеживание — Настройка каскадного графика

Для перемещения между настройками используйте клавиши со стрелками вверх и вниз. 

Для открытия выбранного элемента с целью редактирования используйте клавишу со стрелкой вправо. 
Для выхода из редактора после выбора нужного значения используйте клавишу FIRE или клавишу со стрелкой 
влево.

Для перехода к меню расширенной настройки нажмите клавишу FIRE или DISPLAY.
Чтобы вернуться в главное меню, нажмите клавишу EXIT.

Доступные пункты меню указаны ниже.

Доступные пункты меню указаны ниже.
* «Канал» — выбор отображаемого канала.
* «Скорость запуска (об/мин)» — ввод скорости запуска (об/мин) для графика с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. По умолчанию это значение равно скорости запуска, указанной на главном экране настроек. 
* «Скорость останова (об/мин)» — ввод скорости останова (об/мин) для графика с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. По умолчанию это значение равно скорости останова, указанной на главном экране настроек.
* «Интервал» — выбор типа интервалов для графиков в выпадающем меню. Доступны следующие варианты: «Δоб./мин», «%Δоб./мин», «Δвремени», «Δоб./мин + Δвремени» и «%Δоб./мин + Δвремени».
В зависимости от того, какой параметр выбран, можно будет вводить значения для интервалов скорости и времени с помощью буквенно-цифровой клавиатуры.
* «Единицы измерения» — выбор единицы измерения для оси Y в выпадающем списке. Диапазон доступных устройств зависит от датчика, используемого для сбора данных.
* «Детектирование» — определение детектирования и шкалы сигнала из значений СКЗ, PC или PPC.  
* «Линии» — определение разрешения спектра.
* «Ось X» — выбор единиц измерения для оси X в выпадающем меню. Ими могут быть Гц, CPM или порядки.
* «Част. диапазон» — ввод максимальных значений оси X с буквенно-цифровой клавиатуры. Единицы измерения зависят от того, какие из них установлены для оси X.
* «Нижняя частота среза» — выбор нижней частоты среза в выпадающем меню фильтров высокого прохода.
