Função Transferir – Exibir dados

Essa tela mostra os dados da medição FRF. 
O traço superior mostra a magnitude. A cor indica a coerência da medição: as freqüências com boa coerência (≥85%) são mostradas em verde e as freqüências com coerência ruim (<85%) em vermelho.
O traço inferior mostra a fase.

Durante a aquisição com a opção Aceitar/Rejeitar definida como Manual, os dois traços mostram os rastreamentos de tempo da Resposta e do Martelo.

* AJUDA – Menu da ajuda

* EXIBIR – Permite que o usuário altere a exibição na tela dependendo da configuração

* ARMAZENAR – Armazena os dados coletados

* RETOMAR – Descarta os dados coletados até o momento e retoma a medição da Função Transferir.

* SAIR – Retorna ao menu Configuração.

* As teclas do cursor ESQUERDA / DIREITA movem o cursor pelos traços de magnitude / fase.

* As teclas +/- expandem / contraem o traço do eixo X.

