RuCd - Şelale genişletilmiş kurulum

* Z-Ekseni - Z-eksenini kullanmak için açılır menüden aralık bırakmayı seç. Birini seç:
 RPM - FFT'ler kaydedildikleri RPM'e bağlı olarak aralıklı olarak dizileceklerdir.
 Zaman damgası - FFT'ler verilerin kaydedildikleri zamana bağlı olarak aralıklı dizileceklerdir.
 Eşit aralık - FFT'ler Z-ekseni boyunca eşit aralıklarla dizileceklerdir.

* No. Spektra - şelale üstünde gösterilmesi amacıyla Spektra numarasını girmek için sayısal tuş takımını kullan. Kullanıcı 2 ile 60 iz tarihçesini görüntüleyebilir.

* Trace Offset - Şelale Z-ekseninin açısını seçmek için açılır menüyü kullan. Y- ekseninden 0, 22.5 ve 45 arasında açılar seç.

* İz Tarihçesi Yüksekliği - Y-ekseni ve Z-ekseni için kullanılan ekranın büyüklüğünü kontrol etmek için açılır menüyü kullan: Eğer yüksekse, o zaman spektrumlar daha uzun ama birbirlerine daha yakındırlar; eğer alçaksa , daha kısa ve birbirlerinden daha uzaktırlar.

* Disp Order - plot siparişinin ileri veya geri görüntülenmesini seç. Eğer Görüntü siparişi İleri ayarlıysa,  o zaman daha sonra toplanan spektrumlar arkasından gelecek şekilde, görüntülenen spektrumların en önce elde edileni kullanıcıya en yakın olandır. Eğer Görüntü siparişi Geri ayarlıysa,  o zaman daha önce toplanan spektrumlar arkasından gelecek şekilde, görüntülenen spektrumların en son elde edileni kullanıcıya en yakın olandır.

* Silme- açılır menüden silinecek olan genel toplam sinyal verilerinin yüzdesini seç. Bu Y-ekseninde belli bir seviyenin altındaki verileri engelliyecektir.
