Vyvažování – obrazovka korekčního závaží

Na této obrazovce uživatel uvidí korekční závaží vypočítaná na základě zkušebních chodů.

Ve výchozím stavu se zobrazí vypočítaná korekce s korekčními závažími, úhly a poloměrem a uživatelsky konfigurovatelnými možnostmi, které lze změnit pomocí šipek na numerické klávesnici:

*Rozdělit závaží – Ano/Ne
*Přidat/odstranit – Přičíst/odečíst
*Korekce – Polární/Dělená
*Kombinovat vše – Ano/Ne

Po stisknutí klávesy SKUTEČNÉ může uživatel změnit korekční závaží, úhly a poloměr.

Stisknutím tlačítka ENTER nebo OK přejdete na obrazovku Korekční chod.



