Vyvažování – obrazovka dovyvažovacího chodu

Na této obrazovce je uveden počet rovin, shrnutí vyvažovacího chodu a shromážděná data (amplituda, fáze a provozní otáčky stroje).

Nastavení lze uložit pomocí tlačítka ULOŽIT.

Chcete-li spustit dovyvažovací chod, stiskněte tlačítko ENTER nebo START.

Stisknutím tlačítka POLÁRNĚ zobrazíte polární diagram dovyvažovacího chodu (stisknutím tlačítka BAROGRAF se z této obrazovky vrátíte na obrazovku barografu).

V případě vyvažování ve dvou rovinách získáte stisknutím tlačítka PRŮMĚR průměrný odečet pro obě roviny. Dalším stisknutím tlačítka PRŮMĚR zastavíte průměrování.

Chcete-li dovyvažovací chod zastavit, stiskněte klávesu ENTER nebo STOP. 

Pokud uživatel stiskne tlačítko TABULKA, vrátí se na obrazovku Vyvažování – shrnutí. Pomocí šipek NAHORU/DOLŮ lze vybrat libovolná dříve shromážděná data a stisknutím tlačítka JÍT NA nebo ENTER přejít na požadovanou obrazovku nastavení.

Po stisknutí klávesy ENTER se zobrazí dotaz „Chcete dovyvážit zbytek?“. Pokud uživatel vybere možnost ANO, přejde na obrazovku korekčního závaží, po výběru možnosti NE se vrátí na obrazovku Vyvažování – shrnutí.

Pomocí klávesy ZPĚT se vrátíte do hlavní nabídky s možností ULOŽIT, ZAHODIT nebo ZRUŠIT.




