Analizador: Pantalla Configuración

 
Use las teclas de flecha arriba/abajo para navegar a la configuración. 

Use la tecla de flecha DERECHA para abrir el elemento a editar. 
Use la tecla DISPARAR o la tecla de flecha IZQUIERDA para cerrar el editor cuando 
se ha efectuado la selección deseada.

Hay disponibles otras opciones al presionar el botón "Ampliar".

La configuración se puede almacenar con el botón "Guardar".

Pulse los botones DISPARAR o "Inicio" para iniciar la medición.
La tecla "Atrás" volverá al Menú principal.
"Predeterminado" hará que la configuración vuelva a los valores predeterminados.


Elementos del menú:
* Cant. de canales: Configure el número de canales para obtener datos.
* Sensor: Seleccione en la lista de sensores predefinidos o elija variable para configurar manualmente el sensor.
* Unidades de sensor - Configure las unidades de medición que utiliza el sensor. [Expandir solamente]
* Sensibilidad - Introduzca la sensibilidad del transductor en mV por unidad de sensor.[Expandir solamente]
* Alimentación IPC: Active/Desactive la alimentación IPC. [Expandir solamente]
* Ver señal: Establezca el formato de visualización entre Espectro, Tiempo, Espectro+Tiempo, Espectro+Fase cruzada u Órbita. [Expandir solamente]
* Unidades de eje Y: Seleccione el tipo de unidades mostradas para la medición. 
*Unidades del eje X: Seleccione Hz o CPM. [Expandir solamente]
* Filtro: Seleccione un rango de filtro de paso alto
* Gama de frecuencia: Seleccione el rango de frecuencia máximo.
* Mostrar eje Y: Seleccione la escala del eje Y desde Lineal, Logarítmico o dB. [Expandir solamente]
* Detection - Select from RMS, peak calculated , peak to peak calculated, True peak or True peak to peak.
* Líneas - Seleccione el número de líneas 
* Tipo de media: Seleccione el tipo de media entre RMS, Exponencial o Bloq pico. [Expandir solamente]
* Núm. de medias: Seleccione el número de medias. [Expandir solamente]
* Superposición - Seleccione el % de superposición. [Expandir solamente]
* Ventana - seleccione el tipo de ventana entre Hanning, Hamming, Flat +Top o Rectangular. [Expandir solamente]


Para una Órbita, el eje X corresponde a la posición del sensor Ch1 y el eje Y corresponde a la posición del sensor Ch2.
