Nápověda k oknu RuCd - Nastavení spektrogramu
---------------------------

Rych. sp. (ot./min) - pomocí číselné klávesnice zadejte rychlost spuštění pro diagram v ot./min. Výchozí hodnota je totožná s rychlostí spuštění zadanou na hlavní obrazovce nastavení. 

Rychlost zast. (ot./min ) - pomocí číselné klávesnice zadejte rychlost zastavení pro diagram v ot./min. Výchozí hodnota je totožná s rychlostí zastavení zadanou na hlavní obrazovce nastavení.

Intervaly - z rozevírací nabídky vyberte typ intervalu, který má být v diagramech použit. K dispozici jsou tyto volby: Δot/min, %Δot/min, Δčas, Δot/min + Δčas, %Δot/min + Δčas.
V závislosti na tom, která volba je vybrána, můžete zadávat hodnoty rychlostního nebo časového intervalu pomocí číselné klávesnice.

Jednotky zobr. - z rozevírací nabídky vyberte jednotky pro osu y. Dostupnost různých jednotek závisí na snímači použitém ke sběru dat.

Detekce - určuje způsob detekce a určování měřítka signálu.  
Vyberte některou z následujících možností:
RMS (Efektivní hodnota) - druhá odmocnina ze střední hodnoty kvadrátu (RMS)
Špička – transformace efektivní hodnoty (= √2 × RMS)
Špička-špička – transformace efektivní hodnoty (= 2 × √2 × RMS)

Čáry - určuje rozlišení spektra.

Osa x - z rozevírací nabídky vyberte jednotky pro osu x. K dispozici jsou možnosti Hz, cyk/min nebo Řady.

Frekv. rozsah - pomocí alfanumerické klávesnice zadejte maximální hodnotu na ose x. Jednotky závisejí na veličině, jejíž zobrazení na ose x bylo nastaveno.

Dolní mez fr. – v rozevírací nabídce horních propustí vyberte dolní mezní frekvenci.
