Проверка шпинделя — открыть стандартные шаблоны


Перейдите к нужной настройке исследования и нажмите клавишу Fire или («Открыть»), чтобы открыть исследование.

Нажмите клавишу «НАЗАД» для возврата на главную страницу проверки соответствия.

После того, как откроется выбранное исследование, будут доступны следующие опции:

Нажмите клавишу FIRE, чтобы начать исследование.

* «ГРАФ.» — показ графического изображения, связанного с исследованием.

* «ПРОПУСТИТЬ» — пропуск текущего измерения.

* «ЗАВЕРШИТЬ» — завершение и сохранение исследования.

* «ОТМЕНА» — возврат на главную страницу приемочного испытания.

При нажатии клавиши 0 (Shift) становятся доступны дополнительные параметры:

* «< КОЛ» — сдвиг колонок на одну позицию влево;

* «КОЛ >» — сдвиг колонок на одну позицию вправо.
