Tijdsignaal - Instellingscherm

 
Gebruik de Up-/Down-pijltoetsen om door de setup-instellingen te navigeren. 

Gebruik de pijltoets RECHTS om het geselecteerde item te openen en te bewerken. 
Gebruik de UITVOEREN-toets of pijltoets LINKS om de editor te sluiten als de 
gewenste selectie is gemaakt.

Er zijn meerdere instellingen beschikbaar door op de UITBREIDEN-toets te drukken.

De instelling kan worden opgeslagen door gebruik te maken van de OPSLAAN-toets.

Druk op de UITVOEREN- of START-toetsen om de meting te beginnen.
De AFSLUITEN-toets keert terug naar het Hoofdmenu.
STANDAARD zet de instellingen terug naar standaard.


Menu-items:
* Invoerkanalen - Stel het aantal kanalen in om gegevens te verzamelen.
* Sensor - Selecteer van een lijst met vooraf gedefinieerde sensoren of kies variabel om de sensor handmatig in te stellen.
* Sensoreenheden - Stel de meeteenheden in die door de sensor worden gebruikt. [Alleen uitbreiding]
* Gevoeligheid - Voer de transducer-gevoeligheid in mV per sensoreenheid in. [Alleen uitbreiding]
* CCS-voeding - Schakel de CCS-voeding aan/uit. [Alleen uitbreiding]
* Laagdoorlaat - Selecteer het Laagdoorlaatfilterbereik
* Rec. Tijd(en) - Stelt de maximale opnametijd in.
* Rec. Modus - Kies of de Opname handmatig moet worden gestart, of automatisch gebaseerd op het KN 1 invoerniveau.
* Trig. Niveau - gebruikt als 'Rec. Modus is ingesteld op "KN 1-niveau".
