Časový signál – obrazovka nastavení

 
K přechodu na nastavení použijte šipku nahoru/dolů. 

K otevření vybrané položky pro úpravy použijte šipku VPRAVO. 
Chcete-li po provedení příslušné volby ukončit editor, použijte 
klávesu ENTER nebo šipku VLEVO.

Další nastavení získáte stiskem tlačítka ROZŠÍŘIT.

Nastavení lze uložit pomocí tlačítka ULOŽIT.

Chcete-li spustit měření, stiskněte klávesu ENTER nebo START.
Klávesou KONEC se vrátíte k hlavní nabídce.
IMPLICITNÍ vrátí nastavení na implicitní hodnoty.


Položky nabídky:
* Vstupní kanály – umožňuje nastavit počet kanálů ke sběru dat.
* Snímač – umožňuje vybrat položku ze seznamu předdefinovaných snímačů nebo nastavit snímač ručně.
* Jednotky snímače – umožňuje nastavit jednotky měření používané snímačem. [Pouze rozšířené]
* Citlivost – umožňuje u každé jednotky snímače zadat citlivost snímače v mV.[Pouze rozšířené]
* Napájení CCS – umožňuje zapínat a vypínat napájení CCS. [Pouze rozšířené]
* Dolní propust – umožňuje vybrat rozsah dolní propusti
* Doba záznamu (s) – umožňuje nastavit maximální dobu záznamu.
* Režim záznamu – umožňuje vybrat, zda se má záznam spouštět ručně nebo automaticky podle vstupní úrovně Ch1.
* Úroveň spuštění – používá se, když je položka „Režim záznamu“ nastavena na hodnotu „Úroveň Ch1“.
