Balanceamento – Tela Execução de refin.

Esta tela indica o número de planos, um resumo da Execução do balanceamento e os dados coletados (amplitude, fase e velocidade de execução da máquina).

As configurações podem ser armazenadas através do botão Salvar.

Pressione os botões DISPARAR ou INICIAR para iniciar a Execução de refin.

Pressione o botão POLAR para ver um gráfico polar da execução de refinamento (pressione GRÁFICOS DE BARRA nessa tela para retornar à tela GRÁFICOS DE BARRA).

Para obter um balanceamento de dois planos, pressione MÉDIA para oferecer uma leitura de média para ambos os planos. Pressione MÉDIA novamente para interromper o cálculo da média.

Pressione DISPARAR ou PARAR para interromper a execução do refinamento. 

Ao pressionar TABELA, o usuário retornará à tela Balanceamento – Resumo. Use as teclas de seta PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar dados coletados anteriormente e pressione IR PARA ou DISPARAR para ir para a tela de configuração desejada.

Ao pressionar a tecla DISPARAR, a pergunta "Deseja remover os resíduos?" será feita ao usuário. SIM continuará na tela de peso de correção e NÃO retornará à tela de resumo de balanceamento.

A tecla VOLTAR retorna ao Menu principal com a opção de SALVAR, DESCARTAR ou CANCELAR.




