跟踪 – 设置屏幕

 
使用上/下箭头键导航至“设置”。 

使用右箭头键打开选定的项目以进行编辑。 
选定所需的内容后，使用“激活”键或左 
箭头键关闭编辑器。

按“展开”按钮可提供更多设置。

使用“存储”按钮可存储设置。

按“激活”或“开始”按钮可启动测量。
按“退出”键将返回至主菜单。
按“默认”会将设置恢复至默认值。


菜单项：
* 通道 - 设置用来收集数据的通道数量。
* 传感器 - 从预定义的传感器列表中选择，或选择变量以手动设置传感器。
* 精度 - 从“低”（较快速处理）、“正常”、“高”（较慢速处理）或“极高”（慢速处理）中选择
* 传感器单位 - 设置传感器使用的测量单位。[仅扩展设置]
* 灵敏度 - 输入每个传感器设备的变频器灵敏度，以 mV 为单位。[仅扩展设置]
* CCS 电源 - 切换 CCS 电源开/关。[仅扩展设置]
* 模式– 从“升速”、“手动”或“降速”中选择
* 脉冲/转 - 输入每转的脉冲量
* 开始速度 - 输入“升速”/“降速”的开始速度
* 停止速度 - 输入“升速”/“降速”的停止速度
* 保存到 - 选择内部或 SD 卡
* 最大收集时间（秒）- 输入需要的最大数据收集时间
