Idler Monitor — zbieranie danych

Podczas zbierania danych sygnalizator świetlny sygnalizuje stan monitorowanego koła jałowego

* Znacznik — wstawianie znacznika do pliku CSV (pojedynczego znaku „*” w kolumnie Uwagi)

* Analiza — pokazywanie wykresów słupkowych dla każdego z czterech pomiarów zamiast ogólnego sygnalizatora świetlnego

* Uwagi — wprowadzenie uwagi opisowej (za pomocą klawiatury alfanumerycznej)

* Powrót — zakończenie pomiaru i powrót do ekranu Ustawienia
