Dengeleme Uygulama Özeti 
1) Dengeleme Kurulumu
2) Çalıştırma
3) Ekrana Git
4) Gözden Geçirme / Geri Çağırma
5) Yazdırma İşlemi
6) Ekran Kontrastı


1) Dengeleme Kurulum Seçenekleri
* Düzlem sayısı [1/2], varsayılan olarak 1
* Num. Transdüserler [1] tek düzlem dengeleme, [1/2] iki düzlem dengeleme
* Sensör Tipi [Accel G, Vel IPS, Vel mm/s2, Disp um, Disp um, Keypress], varsayılan olarak Accel G
* Ekran Üniteleri, seçilen sensör tipi temelinde seçenekler
* Ağırlık birimleri [g/kg/oz/lb/AB - mühendislik birimleri], varsayılan olarak AB
* Uzunluk Birimleri [mm/cm/m/inç/ayak/AB], mil merkezinden ağırlık konumuna kadarki ağırlık yerleştirme yarı çapı
* Hareket [dönerli/karşı], varsayılan olarak karşı  
* Ateşleme Tipi [ext analog/EXT TTL], varsayılan olarak ext TTL
* Ateşleme Eğim[+/-], varsayılan + 
* Ateşleme Seviyesi [#volt], (sadece harici analog için geçerli)
Kabul Imb. Seviye, elde etmek istediğiniz kabul edilebilir dengesizlik seviyesi
* Filtre [Kapalı (hiçbir)/2Hz/10Hz], varsayılan 2Hz
* Algılama [Pik/RMS/P- to -P], accel ve vel için varsayılan olarak pik, disp. için pik to pik, 
* Ortalamaların sayısı, varsayılan 4
* Çözüm Influence Coeffs/Quasi-Static], varsayılan Influence Coeffs. 
Sadece iki düzlem dengeleme için geçerli.
* Düzlem 1/2 Bölümler:
Düzlem 2 seçenekleri bir veya iki transdüser kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak değişir.
* Giriş Chan [CH1/CH2], varsayılan olarak CH1
* Bağlantı [ICP/AC], varsayılan olarak AC
* Hassasiyet [0.010-1000 mV/AB] , varsayılan olarak 100mV/AB
* Giriş aralığı [Otomatik Aralık/sabit aralık]
* Tipi (Konumları) [sürekli/sabit], varsayılan sürekli.
* Konum sayısı [3-360] varsayılan 3.
Sadece yukarıda sabit seçildiğinde işe yarar (faz referans sıfır konumu ve eşit olarak dağıtılmış konumlar varsayılır).
* Konum 1 göreli [0-360] varsayılan 0


2) Çalıştırma
Denge Çalıştır Bilgileri
* İlk Çalıştır düzlemi n
* Kayıt RPM, mag, n düzlemi için faz. 
Saklama bilgileri özet tablosunda
* Eğer 2 düzlem ile 1 transdüser ise, sonraki düzlem için bu adımı tekrarla
* Deneme Çalıştırma Düzlemi n
* Düzlem n içinde deneme ağırlık bilgi istemi, Tahmin veya değil. Deneme ağırlık n için Yığın, Açı ve yarıçap gir. 
* Deneme ağırlık n eklenmiş olarak test n kaydet, her düzlem içinde de Mag ve Faz kaydetmeye devam et. Sonuçları Özet Tablosuna gir.
* ağırlık sabit olarak mı bağlı, sor?- düzeltme hesabı için gerekli. Sonuçları Ağırlıklar Tablosuna kaydet.
* Eğer 1 transdüserli 2 düzlem varsa, o zaman sonraki düzlem için Deneme Çalıştır tekrarla.
* Düzeltme
Seçime bağlı olarak tüm düzlemler için çözüm sunar, her sonuç (n düzlemi için) iki konuma ayrılabilir (farklı yarı çaplarda ve/veya izin verilen açıda) ve düzeltmeler eklenebilir veya çıkartılabilir. 
* Eğer 2 düzlem ve çözüm yöntemi, yarı statik ise - mil için düzeltme ağırlık hesaplanır.
* Düzeltme Kitleler eklenir (veya çıkarılır). Ağırlıklar Tablosuna girilmiş olan ağırlıklar
* Son Çalıştır
Son çalıştırmayı Düzeltme ağırlıkları ile birlikte kaydet, Mag ve Her Düzlem içindeki Mag ve Fazı kaydetmeye devam et. Sonuçları Özet Tablosuna ekle
* Eğer kabul edilmiyorsa, Kes.
* bir önceki adımda kaydedilen sonuçları Trim olarak işaretle. 
* Düzeltme Adımından itibaren tekrarla

* Dengeden çıkarken
Testin geldiği noktadan statü kaydetme seçeneği. Verileri gözden geçirmek veya tamamlamak için geçmiş işleri geri çağırabilirsin.


3) Ekrana Git
Varsa, her hangi ekranda Git fonksiyon düğmesini tuşlayabilirsin.  Bu Git ekranını açar. Yukarı/Aşağı Ok tuşlarını kullanarak, çalıştır içinde istediğiniz yere gidebilir ve atlamak için "Git Pt"/Enter tuşlayablirsin. Kullanıcı sadece, sol kutuda işaretli "işaretlenen ögeler"e kadar atlayabilir,diğer tüm emirler "Git Pt"/Enter tuşlandığında dikkate alınmaz.


4) Gözden Geçirme ve Geri Çağırma
Kullanıcı, şunları yapmak için geçmiş dengeleme işini seçebilir:
Önceki ayarlar ile yeni iş yapmak.
Git ile özet içinde her hangi noktadan test yapmaya devam etmek
özet tablosunu görüntülemek
Ağırlıklar Tablosunu görüntüle



5) Yazdırma Çalışması
Denge Özet Ekranı ve Ağırlıklar Özet Ekranı Bitmap görüntüsü olarak bir SD karta veya dahili belleğe kaydedilebilir. Görüntü daha sonra bir ana bilgisayara kopyalanıp yazdırılır.
Bu, "0 ve 7" tuşlarına aynı anda basarak yapılır. 
Bir iletişim kutusu görünür:
* F3 SD karta kaydetmek için
* F4 dahili belleğe kaydetmek için


6) Görüntü Kontrastı
LCD ekran kontrastı herhangi bir ekrandan, 0 tuşuna ve F3 fonksiyon tuşuna kontrastı azaltmak için veya 0 tuşuna ve F4 fonksiyon tuşuna koyulaştırmak için basarak, ayarlanabilir.
