Idler Monitor: сбор данных

Во время сбора данных сигналы светофора обозначают состояние контролируемого ролика.

* "Маркер": вставка маркера в CSV-файл (символа * в столбец "Примечания").

* "Анализ": отображение отдельных гистограмм для четырех параметров вместо общего светофора.

* "Примечания": ввод описательного примечания (с помощью буквенно-цифровой клавиатуры).

* "Назад": завершение измерений и возврат на экран "Настройка".
