RuCd – Bode-inställningar
--------------------

Starthast. (RPM) – Använd den alfanumeriska knappsatsen och ange diagrammets starthastighet för varvtal. Värdet är som standard samma som starthastigheten som ställts in på huvudsidan för inställningar. 

Stopphast. (RPM) – Använd den alfanumeriska knappsatsen och ange diagrammets starthastighet för varvtal. Värdet är som standard samma som stopphastigheten som ställts in på huvudsidan för inställningar.

Fördelning – Använd den nedrullningsbara menyn för att välja vilken intervall som ska användas för diagrammen. Alternativen är: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime eller %ΔRPM + ΔTime.
Beroende på vilket alternativ som väljs kommer du att kunna ange värden för hastighets- och tidsintervaller med hjälp av den alfanumeriska knappsatsen.

Visa enheter – Välj enheter för Y-axel i den nedrullningsbara menyn. De tillgängliga enheterna varierar beroende på vilken transduktor som används för att samla ihop data.

LF-gräns – Välj i den nedrullningsbara menyn om du vill lägga till ett lågfrekvensfilter på 0,3 gånger varvantalet. För integrerade mätningar rekommenderas att LF-gränsen är aktiverad.

Detektering – Bestämmer signaldetektering och skalning.  
Följande alternativ finns:
RMS – Värdet av Root Mean Squared (effektivvärde)
Peak – Skalad från RMS (= √2 × RMS).
Pk-Pk – Skalad från RMS som 2 × √2 × RMS.

Y-axel – Välj om du vill visa amplitudspårets Y-axel på en linjär eller logaritmisk skala.

Visa total – Välj i en nedrullningsbar meny om du vill att totalvärdet ska visas på diagrammet. 

Antal spår – Välj hur många spår du vill visa i en nedrullningsbar meny. Om totalvärdet markeras kan endast tre spår visas, annars är det högsta antalet fyra.

Spårordning #1 – Använd den alfanumeriska knappsatsen och ange vilket ordningsnummer som ska visas på spåret.

Spårordning #2 – Använd den alfanumeriska knappsatsen och ange vilket ordningsnummer som ska visas på spåret. Det här alternativet är bara tillgängligt om antalet spår är 2 eller högre.

Spårordning #3 – Använd den alfanumeriska knappsatsen och ange vilket ordningsnummer som ska visas på spåret. Det här alternativet är bara tillgängligt om antalet spår är 3 eller högre.

Spårordning #4 – Använd den alfanumeriska knappsatsen och ange vilket ordningsnummer som ska visas på spåret. Det här alternativet är bara tillgängligt om antalet spår är fyra och totalvärdet stängts av.
