Resumo do Aplicativo de Balanceamento 
1) Configuração de Balanceamento
2) Operação
3) Tela Ir Para
4) Rever/Recuperar
5) Operação de Impressão
6) Contraste da Tela


1) Opções de Configuração de Balanceamento
* Número de planos [1/2], assume o padrão de 1
* Núm. Transdutores [1] para balanceamento de plano único, [1/2] para balanceamento de dois planos.
* Tipo de sensor [Accel G, Vel IPS, Vel mm/s2, Desl. um, Desl. mil, Press. tecla], padrão do Accel G.
* Unidades de exibição, opções com base no tipo de sensor selecionado.
* Unidades de peso [g/kg/oz/lb/EU - unidades de engenharia], o padrão é EU.
* Unidades de comprimento [mm/cm/m/polegada/pés/EU], raio de posicionamento de peso a partir do centro do eixo para a posição do peso.
* Movimento [com rotação/contra], o padrão é contra.  
* Tipo de Disparo [analógico/ext./TTL ext.], o padrão é TTL ext.
* Disparo Rampa[+/-], o padrão é + 
* Nível Disparo [no volts],(apenas aplicável para analógico ext.)
Nível de Aceitação Nível, nível de desequilíbrio aceitável que você está tentando atingir.
* Filtro [Desativar (nenhum)/2Hz/10Hz], o padrão é 2Hz.
* Detecção [Pico/RMS/Pc-a-Pc], o padrão é Pico para aceleração e velocidade e Pico-a-pico para disp., 
* Número de médias, o padrão é 4.
* Solução [Coef. Influência/Quase-estático], o padrão é Coef. Influência. 
Disponível apenas para balanceamento de dois planos.
* Seções Plano 1/2:
As opções do Plano 2 variam de acordo com a quantidade de transdutores que você estiver usando.
* Canal de entrada [CH1/CH2], o padrão é CH1.
* Acoplamento [ICP/AC], o padrão é AC
* Sensibilidade [0,010-1.000 mV/EU], o padrão é 100 mV/EU
* Intervalo de entrada [Intervalo automático/faixa fixa].
* Tipo (Posições) [contínuo/fixo], o padrão é contínuo.
* Número de posições [3-360], o padrão é 3.
É útil apenas se fixo tiver sido selecionado anteriormente (considera que a referência da fase está na posição zero e que as posições estão eqüitativamente distribuídas).
* Deslocamento da Posição 1 [0-360], o padrão é 0


2) Operação
Detalhes da Execução do Balanceamento
* Execução Inicial do plano n
* Gravar RPM, mag., fase para plano n. 
Armazenar resultados na tabela de Resumo
* Se houver 2 planos com 1 transdutor, repita esta etapa para o próximo plano.
* Execução de Teste do Plano n
* Aviso para o peso de teste no Plano n, utilizando estimativa ou qualquer outra. Insira a Massa, o Ângulo e o Raio do peso de teste n. 
* Gravar execução de teste n com a massa de teste n conectada, gravando a Mag. e a Fase em Cada Plano. Inserir resultados na Tabela de Resumo.
* Perguntar se o peso está permanentemente conectado?- necessário para cálculo de correções. Armazenar resultados na tabela de Pesos.
* Se houver 2 Planos com 1 transdutor, repita a Execução de Teste para o próximo plano.
* Correção
Oferece a solução para todos os planos, dependendo da opção escolhida, cada resultado (para o plano n) pode ser dividido por duas posições (raio e/ou ângulo diferentes permitidos) e correções podem ser adicionadas ou subtraídas. 
* Se o plano 2 e o método de solução forem quase-estáticos - será calculado o peso de correção para o eixo.
* As Massas de Correção são adicionadas (ou removidas). Pesos inseridos na Tabela de Pesos
* Execução Final
Gravar execução final com massas de Correção conectadas, gravando a Mag. e a Fase em Cada Plano. Adicionar resultados na Tabela de Resumo
* Se não tiver Trim Aceitável.
* Marcar resultados gravados na etapa anterior como Trim. 
* Repetir a partir da Etapa de Correção

* Ao sair do balanceamento
Opção para salvar status a partir do ponto para onde o teste avançou. Pode recuperar trabalhos passados para concluir ou revisar dados.


3) Tela Ir Para
Pressione o botão de função Ir para em qualquer tela onde ele estiver disponível.  Isso fará com que a tela Ir para seja aberta. Utilize as teclas Seta para cima/Para baixo para selecionar a parte da execução que você deseja ignorar e pressione as teclas Ir para Pt/Enter para ignorá-la. O usuário pode ignorar apenas os "itens marcados com um tique" na caixa à esquerda, todos os outros devem ser ignorados pressionando a tecla Ir para Pt/Enter.


4) Rever e Recuperar
O usuário pode selecionar trabalho de balanceamento passado para:
Realizar novo trabalho usando configurações anteriores.
Continuar fazendo testes de qualquer ponto no resumo usando Ir para.
Exibir a tabela de resumo
Exibir a tabela de pesos



5) Operação de Impressão
A Tela de Resumo do Balanço e a Tela de Resumo de Pesos podem ser salvas como uma imagem bitmap em uma placa SD ou na memória interna. Em seguida, a imagem pode ser copiada em um PC host e impressa.
Isso pode ser atingido pressionando as teclas "0 e 7" simultaneamente. 
Uma caixa de diálogo será exibida:
* F3 para salvar na placa SD
* F4 para salvar na memória interna


6) Contraste da Tela
O contraste da tela LCD pode ser ajustado a partir de qualquer Tela, pressionando 0 e a tecla de função F3 para Clarear o contraste da tela, ou a tecla 0 e a tecla de função F4 para Escurecer o contraste da tela.
