Tasapainotus – säätöajonäyttö

Tämä näyttö esittää tasojen määrän, yhteenvedon tasapainoajosta ja kerätystä datasta (amplitudi, vaihe ja koneen käyttönopeus).

Asetukset voidaan tallentaa käyttäen TALLENNA-painiketta.

Aloita säätöajo painamalla LAUKAISE- tai KÄYNNISTÄ-painiketta.

Paina NAPA-painiketta nähdäksesi säätöajon napakäyrän (PYLVÄSKAAVIO-painikkeen painaminen tältä näytöltä palauttaa käyttäjän PYLVÄSKAAVIO-näyttöön).

Kahden tason tasapainotusta varten paina KESKIARVO saadaksesi keskiarvolukeman kummallekin tasolle. Pysäytä keskiarvotus painamalla KESKIARVO uudestaan.

Pysäytä säätöajo painamalla LAUKAISE tai SEIS. 

Jos TAULUKKOA painetaan, käyttäjä palautuu Tasapaino – yhteenvetonäyttöön. Käytä YLÖS/ALAS-nuolia valitsemaan mitä tahansa edellistä kerätty dataa ja siirry haluttuun asetusnäyttöön painamalla SIIRRY tai LAUKAISE.

Paina LAUKAISE ja käyttäjältä kysytään "Haluatko säätää jäännösosaa?", KYLLÄ jatkaa korjauspainonäyttöön, EI palauttaa käyttäjän Tasapainotuksen yhteenveto -näyttöön.

TAKAISIN-painike palauttaa käyttäjän päävalikkoon, jossa vaihtoehtona on TALLENNA, HYLKÄÄ tai PERUUTA.




