Récapitulatif de l'application d'équilibrage 
1) Réglage de l'équilibrage
2) Fonctionnement
3) Écran Atteindre
4) Rappeler
5) Impression d'écran
6) Contraste de l'écran


1) Options de réglage de l'équilibrage
* Nombre de plans [1/2], 1 par défaut
* Nbre Transducteurs [1] pour l'équilibrage monoplan, [1/2] pour l'équilibrage biplan
* Type de capteur [Accél G, Vit IPS, Vit mm/s2, Affch um, Dépl mil, TcheActiv], Accél G par défaut
* Unités d'affichage, options basées sur le type de capteur sélectionné
* Unités de poids [g, kg, oz, lb, UT - unités techniques], UT par défaut
* Utés longueur [mm/cm/m/incj/feet/EU], rayon du placement du poids du centre de l'arbre à la position du poids
* Mouvement [selon/contre rotation], contre par défaut  
* Type déclenchement [ext Analog, ext TTL], ext TTL par défaut
* Pente déclenchement [+/-], + par défaut 
* Niveau déclenchement [#volts], (applicable à ext Analog uniquement)
Déséquil. acceptation Niveau, niveau de déséquilibre acceptable que vous essayez d’atteindre
* Filtre [Off (aucun), 2Hz, 10Hz], 2Hz par défaut
* Détection [Pic, RMS, Pc-Pc], Pic par défaut pour accél et vit et pic à pic pour dépl, 
* Nombre de moyennes, 4 par défaut
* Solution [Coefs influence, Quasi-Statique], Coefs influence par défaut 
Disponible uniquement pour l'équilibrage biplan.
* Sections plan 1/2 :
Les options du plan 2 varient suivant que vous utilisiez un ou deux transducteurs.
* Canal entr [canal 1/canal 2], canal 1 par défaut
* Couplage [ICP/CA], CA par défaut
* Sensibilité [0,010 à 1000 mV/UT] , 100 mV/UT par défaut
* Plage entrée [plage auto/plage fixe]
* Type (Positions) [continue/fixe], continue par défaut.
* Nombre de positions [3 à 360], 3 par défaut.
Ce réglage peut être utilisé uniquement si la position fixe a été sélectionnée précédemment (car cela implique une référence de phase à la position zéro et des positions réparties uniformément).
* Décalage position 1 [0 à 360], 0 par défaut


2) Fonctionnement
Détails sur l'exécution de l'équilibrage
* Exécution initiale, plan n
* Enregistrer RPM, Amp, Phase pour le plan n. 
Stocker résultats dans Tableau récapitulatif
* Dans le cas d'un équilibrage 2 plans avec un transducteur, répéter cette étape pour le plan suivant
* Exécution d'essai, Plan n
* Invite pour poids d'essai dans le Plan n, utilisation de l'estimation ou d'une autre technique. Entrer Masse, Angle et Rayon pour le poids d'essai n. 
* Enregistrer exécution d'essai n avec la masse d'essai n fixée, en enregistrant Amp et Phase dans chaque plan. Entrer résultats dans Tableau récapitulatif.
* Demander si poids fixé de manière permanente ?- nécessaire pour le calcul des corrections. Stocker résultats dans Tableau des poids.
* Dans le cas d'un équilibrage 2 Plans avec un transducteur, répéter l'exécution d'essai pour le plan suivant.
* Correction
Propose des solutions pour tous les plans en fonction de l'option choisie, chaque résultat (pour plan n) peut être divisé sur deux positions (rayons et/ou angle différents acceptés), d'autre part, les corrections peuvent être ajoutées ou soustraites. 
* Dans le cas d'un équilibrage 2 plans et du choix d'une méthode de solution quasi-statique - le poids de correction est calculé pour l'arbre.
* Les masses de correction sont ajoutées (ou enlevées). Les poids sont entrés dans le Tableau des poids
* Exécution finale
Enregistrer exécution finale avec les masses de correction fixées, en enregistrant Amp et Phase dans chaque plan. Ajouter résultats dans Tableau récapitulatif
* S'ils ne sont pas acceptables, exécuter un Ajustement.
* Marquer les résultats enregistrés à l'étape précédente comme Ajustement. 
* Reprendre la procédure à partir de l'étape Correction

* Lorsque vous fermez la balance
Option permettant d'enregistrer le test dans l'état où vous êtes parvenu. Peut rappeler d'anciens travaux pour compléter ou revoir des données.


3) Écran Atteindre
Appuyez sur le bouton de fonction Atteindre sur tout écran où cette option est disponible.  Cela permet d'ouvrir l'écran Atteindre. Utiliser les touches fléchées Haut/Bas pour sélectionner l'étape de l'exécution que vous souhaitez atteindre et appuyer sur les touches Atteindre Pt et Entrée. L'utilisateur peut atteindre uniquement les éléments dont la case en regard est cochée. Tous les autres sont ignorés lorsque vous appuyez sur les touches Atteindre Pt et Entrée.


4) Revoir et rappeler
L'utilisateur peut également sélectionner un ancien travail d'équilibrage :
Effectuer un nouveau travail en utilisant d'anciens paramètres.
Continuer à tester à partir de n'importe quel point du sommaire à l'aide du bouton Atteindre
Afficher le Tableau récapitulatif
Afficher le Tableau des poids



5) Impression d'écran
L'écran récapitulatif d'équilibrage et l'écran récapitulatif des poids peuvent être enregistrés sous la forme d'images Bitmap sur une carte SD, ou sur la mémoire interne. L'image peut ensuite être copiée sur un PC hôte pour impression.
Pour cela, il suffit d'appuyer sur les touches « 0 et 7 » simultanément. 
Une boîte de dialogue doit s'afficher :
* F3 pour enregistrer sur une carte SD
* F4 pour enregistrer sur la mémoire interne


6) Contraste de l'écran
Le contraste de l'écran LCD peut être réglé à partir de tous les écrans en appuyant sur la touche 0 et la touche de fonction F3 pour diminuer le contraste (éclaircir l'écran) ou sur la touche 0 et la touche de fonction F4 pour augmenter le contraste (assombrir l'écran).
