Sledování – obrazovka nastavení

 
K přechodu na nastavení použijte šipku nahoru/dolů. 

K otevření vybrané položky pro úpravy použijte šipku VPRAVO. 
Chcete-li po provedení příslušné volby ukončit editor, použijte 
klávesu ENTER nebo šipku VLEVO.

Další nastavení získáte stiskem tlačítka ROZŠÍŘIT.

Nastavení lze uložit pomocí tlačítka ULOŽIT.

Chcete-li spustit měření, stiskněte klávesu ENTER nebo START.
Klávesou KONEC se vrátíte k hlavní nabídce.
IMPLICITNÍ vrátí nastavení na implicitní hodnoty.


Položky nabídky:
* Kanály – umožňuje nastavení počtu kanálů ke sběru dat.
* Snímač – umožňuje vybrat položku ze seznamu předdefinovaných snímačů nebo nastavit snímač ručně.
* Přesnost - umožňuje provést výběr z možností Nízká (rychlejší zpracování), Normální, Vysoká (pomalejší zpracování) nebo Velmi vysoká (pomalé zpracování)
* Jednotky snímače – umožňuje nastavit jednotky měření používané snímačem. [Pouze rozšířené]
* Citlivost – umožňuje u každé jednotky snímače zadat citlivost snímače v mV.[Pouze rozšířené]
* Napájení CCS – umožňuje zapínat a vypínat napájení CCS. [Pouze rozšířené]
* Režim – výběr možnosti Náběh, Ruční nebo Doběh
* Impulzů/ot. – zadání počtu impulzů na jednu otáčku
* Rych. sp. – zadání rychlosti spuštění náběhu/doběhu
* Rychlost zast. – zadání rychlosti zastavení náběhu/doběhu
* Uložit do – výběr vnitřní paměti nebo karty SD
* Max. doba sběru (s) – zadání požadované maximální doby sběru dat
