RuCd: Configuración de Nyquist

Use las teclas de flecha arriba/abajo para navegar a la configuración. 

Use la tecla de flecha DERECHA para abrir el elemento a editar. 
Use la tecla DISPARAR o la tecla de flecha IZQUIERDA para cerrar el editor cuando 
se ha efectuado la selección deseada.

Pulse los botones DISPARAR o MOSTRAR para iniciar la medición.
La tecla ATRÁS volverá al Menú principal.

Elementos del menú:

Elementos del menú:
* Canal - Seleccione el canal que se mostrará
* Veloc. de inic. (RPM): use el teclado alfanumérico para introducir la velocidad de inicio de RPM para el gráfico. De manera predeterminada, este valor es igual a la velocidad de inicio fijada en la pantalla de configuración principal. 
* Veloc. de paro (RPM): use el teclado alfanumérico para introducir la velocidad de paro de RPM para el gráfico. De manera predeterminada, este valor es igual a la velocidad de paro fijada en la pantalla de configuración principal.
* Espaciado: use el menú desplegable para seleccionar el tipo de intervalo que se usará para los gráficos. Las opciones disponibles son: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTiempo, ΔRPM + ΔTiempo o %ΔRPM + ΔTiempo.
Dependiendo de la opción seleccionada, podrá ingresar valores para el intervalo de velocidad y el intervalo de tiempo usando el teclado alfanumérico.
* Mostrar unidades: seleccione las unidades del eje Y en el menú desplegable. Las unidades disponibles variarán en función del transductor utilizado para recopilar los datos.
* Corte FB: seleccione en el menú desplegable si desea aplicar o no un filtro de frecuencia baja, a 0,3× la velocidad de funcionamiento. Para mediciones integradas, se recomienda que el corte FB esté configurado en Activado.
* Detección - Determina la detección de señal y escala de rms, pc o ppc.  
* Núm de trazos: seleccione en el menú desplegable el número de trazos que se mostrarán. Si se selecciona global, se puede mostrar un máximo de 3 trazos, de lo contrario, el máximo es 4.
* Orden de trazo Nº 1: use el teclado alfanumérico para introducir el número de orden que se mostrará en este trazo.
* Orden de trazo Nº 2: use el teclado alfanumérico para introducir el número de orden que se mostrará en este trazo. Esta opción está únicamente disponible si el número de trazos es 2 o más.
* Orden de trazo Nº 3: use el teclado alfanumérico para introducir el número de orden que se mostrará en este trazo. Esta opción está únicamente disponible si el número de trazos es 3 o más.
* Orden de trazo Nº 4: use el teclado alfanumérico para introducir el número de orden que se mostrará en este trazo. Esta opción está únicamente disponible si el número de trazos es 4 y global está desactivado.
