Seguimiento - Configuración de cascada

Use las teclas de flecha arriba/abajo para navegar a la configuración. 

Use la tecla de flecha DERECHA para abrir el elemento a editar. 
Use la tecla DISPARAR o la tecla de flecha IZQUIERDA para cerrar el editor cuando  
se ha efectuado la selección deseada.

Pulse los botones DISPARAR o MOSTRAR para continuar con el menú de configuración extendida.
La tecla SALIR volverá al Menú principal.

Elementos del menú:

Elementos del menú:
* Canal - Seleccione el canal que se mostrará
* Veloc. de inic. (RPM): use el teclado alfanumérico para introducir la velocidad de inicio de RPM para el gráfico. De manera predeterminada, este valor es igual a la velocidad de inicio fijada en la pantalla de configuración principal. 
* Veloc. de paro (RPM): use el teclado alfanumérico para introducir la velocidad de paro de RPM para el gráfico. De manera predeterminada, este valor es igual a la velocidad de paro fijada en la pantalla de configuración principal.
* Espaciado: use el menú desplegable para seleccionar el tipo de intervalo que se usará para los gráficos. Las opciones disponibles son: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTiempo, ΔRPM + ΔTiempo o %ΔRPM + ΔTiempo.
Dependiendo de la opción seleccionada, podrá ingresar valores para el intervalo de velocidad y el intervalo de tiempo usando el teclado alfanumérico.
* Mostrar unidades: seleccione las unidades del eje Y en el menú desplegable. Las unidades disponibles variarán en función del transductor utilizado para recopilar los datos.
* Detección - Determina la detección de señal y escala de rms, pc o ppc.  
* Líneas: define la resolución del espectro.
* Eje X: seleccione las unidades del eje X en el menú desplegable. Las opciones disponibles son Hz, CPM u Órdenes.
* Rango de frec.: use el teclado alfanumérico para introducir el valor máximo del eje X. Las unidades dependen de qué se haya configurado mostrar en el eje X.
* Corte de frec. baja: seleccione la frecuencia de corte de frecuencia baja en la lista de menú desplegable de filtros de paso alto.
