Pantalla de configuración de administración de Idler Monitor

Esta pantalla le brinda opciones de configuración adicionales para utilizar en caso necesario. Sin embargo, normalmente los valores predeterminados son satisfactorios.

* Medición Fmax: cambiar el rango de frecuencias utilizadas para las mediciones (tanto gSE y banda base)

* Núm. de líneas: cambiar el tamaño de FFT utilizado para su procesamiento.

* Núm. órdenes mín., Núm. órdenes máx.: cambiar el rango de los múltiplos de la velocidad del idler que se busca para la actividad armónica posible.

* En blanco: cambiar el nivel de entrada en el que está habilitado el "Nivel de señal bajo" de detección

* Registro: habilitar o deshabilitar el registro de los resultados a un archivo CSV

* Normalisation: habilitar o deshabilitar la función de la normalización