Tracking - Configuration cascade

Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour naviguer vers les paramètres de configuration. 

Pour ouvrir l’élément sélectionné pour sa modification, utilisez la fléche DROITE. 
Utilisez la touche FIRE ou la flèche GAUCHE pour fermer l'éditeur lorsque la 
sélection souhaitée a été effectuée.

Appuyez sur les boutons FIRE ou AFFICHAGE pour continuer vers le menu de configuration étendue.
La touche QUITTER vous renvoie au menu principal.

Eléments du menu :

Eléments du menu :
* Canal - Sélectionnez le canal à afficher
* Vit. Démarrage (TPM) - Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer la vitesse de démarrage en TPM pour le tracé. Par défaut, cette valeur est la même que la vitesse de démarrage définie dans l’écran de configuration principal. 
* Vit. Arrêt (TPM) - Utilisez le pavé alphanumérique pour entrer la vitesse d’arrêt en TPM pour le tracé. Par défaut, cette valeur est la même que la vitesse d’arrêt définie dans l’écran de configuration principal.
* Espacement - Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type d’intervalle à utiliser pour les tracés. Les choix possibles sont les suivants : ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime or %ΔRPM + ΔTime.
Selon l’option sélectionnée, ce paramètre vous permettra d’entrer les valeurs d’intervalle de vitesse et temporel à l’aide du pavé alphanumérique.
* Unités d’affichage - Sélectionnez les unités de l’axe Y dans le menu déroulant. Les unités disponibles varient en fonction du transducteur utilisé pour collecter les données.
* Détection - Détermine la détection et l'échelle du signal parmi rms, pc or ppc.  
* Lignes - Déterminez la résolution du spectre.
* Axe X - Sélectionnez les unités de l’axe X dans le menu déroulant. Vous avez le choix entre Hz, CPM or Commandes.
* Plage fréq. - Utilisez le pavé numérique pour entrer la valeur maximale de l’axe X. Les unités sont liées aux paramètres d’affichage de l’axe X.
* Coupure BF - Sélectionnez la fréquence de la coupure basse fréquence dans la liste du menu déroulant des filtres passe-haut.
