传感器设置 - 添加传感器

可让用户添加新传感器

用户可以修改下列项目：

传感器 - 使用数字键盘创建新的传感器名称

传感器单位 - 使用数字键盘选择传感器单位（g、mm/s、um、m/s^2、in/s、mil、Pa、PSI 或 EU）

传感器灵敏度 - 使用数字键盘输入灵敏度

CCS 电源 - 使用数字键盘将 CCS 电源设为“打开/关闭”

偏移 (mV) - 使用数字键盘输入传感器偏移（以 mV 为单位）

*确定 - 保存传感器设置

*取消 - 返回至“传感器设置”屏幕而不保存


按住 0 (shift) 并按 7 (P) 可打印任意屏幕。 

