RuCd- Настройка Nyquist

Използвайте бутоните със стрелки Нагоре/Надолу, за да се придвижвате по настройките. 

Използвайте бутона със стрелка Надясно, за да отворите избраната опция за редактиране. 
Използвайте бутон FIRE или бутон със стрелка НАЛЯВО, за да затворите редактора, когато 
желаният избор е направен.

Натиснете бутони FIRE или ДИСПЛЕЙ за стартиране на измерването.
Бутон НАЗАД ще ви върне в Главното меню.

Опции на менюто:

Опции на менюто:
* Канал - Изберете канал, който да бъде изведен
* Start Spd (RPM) - Ползвайте буквено-цифровата клавиатура, за да въведете скорост при стартиране RPM за диаграмата. По подразбиране тази стойност е същата като зададената стартова скорост в главния екран за настройка. 
* Stop Spd (RPM) - Ползвайте буквено-цифровата клавиатура, за да въведете скорост при спиране RPM за диаграмата. По подразбиране тази стойност е същата като зададената скорост при спиране в главния екран за настройка.
* Разпределение - Използвайте падащото меню, за да изберете типа на интервала, който ще бъде използван за диаграмите. Възможните избори са: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTime, ΔRPM + ΔTime или %ΔRPM + ΔTime.
В зависимост от това коя опция е избрана, ще можете да въвеждате стойности за интервал на скоростта и времеви интервал като се използва буквено-цифровата клавиатура.
* М.ед. на дисплея - Изберете мерна единица на оста Y от падащото меню. Възможните мерни единици ще са различни в зависимост от използвания за събиране на данни трансдуктор.
* Долна гранична честота - Изберете от падащото меню дали да се приложи нискочестотен филтър при скорост на работа 0.3×. За вградените измервания е препоръчително Долна гранична честота да бъде зададена на Вкл.
* Детекция - Определя Детекцията и мащабирането на сигнала от rms, pc или ppc.  
* Брой криви - Изберете от падащото меню броя на кривите, които да се изведат. Ако е избрана опция "цяла", могат да бъдат изведени максимум 3 криви, в противен случай максимумът е 4.
* Крива Поръчка #1 -  Използвайте буквено-цифровата клавиатура, за да въведете номера на поръчката, която да се изведе на тази крива.
* Крива Поръчка #2 -  Използвайте буквено-цифровата клавиатура, за да въведете номера на поръчката, която да се изведе на тази крива. Тази опция е достъпна, само ако броят на кривите е 2 или повече.
* Крива Поръчка #3 -  Използвайте буквено-цифровата клавиатура, за да въведете номера на поръчката, която да се изведе на тази крива. Тази опция е достъпна, само ако броят на кривите е 3 или повече.
* Крива Поръчка #4 -  Използвайте буквено-цифровата клавиатура, за да въведете номера на поръчката, която да се изведе на тази крива. Тази опция е достъпна, само ако броят на кривите е 4 и опцията "цяла" е изключена.
