FRF-näyttö

Tämä näyttö esittää FRF-mittaustiedot. 
Ylempi jälki esittää voimakkuuden. Väri osoittaa mittauksen koherenssin:  taajuudet hyvällä koherenssilla (≥ 85 %) näytetään vihreinä ja heikolla koherenssilla  (< 85 %) punaisina.
Alempi jälki esittää vaiheen.

Kun keruussa Hyväksy/Hylkää on asetettu arvoon Käsitoiminen, kaksi jälkeä esittää vasaran ja vasteen aikajälkiä.

* Ohje -soft-key (F1)

* Tallenna (F4) soft-key - tallentaa mittaukset nimettyyn tiedostoon.

* Uusi otto (F5) soft-key - hylkää tähän saakka kerätyn tiedon ja ottaa FRF-mittaukset uudelleen.

* Takaisin (F6) soft-key - palauttaa asetusvalikkoon.

* VASEN / OIKEA kohdistinnäppäimet siirtävät kohdistinta voimakkuus- ja vaihejäljissä.

* YLÖS / ALAS -kohdistinnäppäimet korostavat tai pienentävät voimakkuusjäljen Y-akselia.

* +-näppäin laajentaa tai pienentää jäljen X-akseleita.

