Tasapainotus – korjauspainonäyttö

Tämä näyttö esittää käyttäjälle lasketut korjauspainot koeajojen perusteella.

Oletusarvo esittää lasketun korjauksen Korj. painoilla, Kulmilla ja säteellä sekä käyttäjän määritettävissä olevilla valinnoilla, joita voidaan muuttaa käyttämällä numeronäppäimistön nuolinäppäimiä:

*Jaa paino – Kyllä/Ei
*Lisää/poista – Lisää/Vähennä
*Korjaus – Napa/komponentti
*Yhdistä kaikki – Kyllä/Ei

TODELLINEN-painikkeen painaminen sallii käyttäjän muokata korjauspainoja, kulmia ja sädettä.

Siirry Korjausajo-näyttöön painamalla LAUKAISE- tai OK-painiketta.



