Seguimiento - Configuración extendida del espectograma

*Eje Y: seleccione en el menú desplegable si desea mostrar la escala de las unidades del eje Y en formato lineal o logarítmico.

*Eje Z: seleccione en el menú desplegable el espaciado que utilizará para el eje Z. Elija entre:
 RPM: el espaciado de FFT dependerá de las RPM en las que se grabaron
 Indicación de hora: el espaciado de FFT dependerá de la hora en que se grabaron los datos
 Espaciado parejo: el espaciado de FFT será parejo a lo largo del eje Z

*Supresión: seleccione el nivel de señal mínimo que se mostrará, como un porcentaje del valor global máximo. 

MOSTRAR o Disparar obtienen los datos

SALIR - regresa a la configuración de cascada
