Zeitsignal - Setupansicht

 
Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten, um in den Setup-Einstellungen zu navigieren. 

Verwenden Sie die Pfeiltaste nach RECHTS, um das ausgewählte Element zur Bearbeitung zu öffnen. 
Verwenden Sie die FIRE-Taste oder die Pfeiltaste nach LINKS, um den Editor zu schließen, nachdem die 
gewünschte Auswahl getroffen wurde.

Weitere Einstellungen sind durch Drücken der Schaltfläche ERWEITERN verfügbar.

Das Setup kann über die Schaltfläche SPEICHERN gespeichert werden.

Drücken Sie die Tasten FIRE oder START, um mit der Messung zu beginnen.
Über die Taste EXIT kehren Sie zum Hauptmenü zurück.
Mit STANDARD werden die Standardeinstellungen wieder hergestellt.


Menüeinträge:
* Eingabekanäle – Geben Sie die Anzahl von Kanälen an, über die Daten erfasst werden sollen.
* Sensor – Wählen Sie aus einer Liste vordefinierter Sensoren aus, oder wählen Sie „variabel“, um den Sensor manuell einzustellen.
* Sensoreinheiten – Stellen Sie die vom Sensor verwendeten Messeinheiten ein. [Nur Erweitern]
* Empfindlichkeit – Geben Sie die Empfindlichkeit des Messwertgebers in mV pro Sensoreinheit ein.[Nur Erweitern]
* CCS-Leistung – CCS-Leistung ein- und ausschalten. [Nur Erweitern]
* Tiefpass - Wählen Sie den Tiefpassfilterbereich aus
* Aufz. Zeit (s) - bestimmte die maximale Aufnahmezeit.
* Aufz. Modus - Wählen Sie aus, ob die Aufzeichnung manuell oder automatisch auf Basis des Kan1-Eingabeniveaus gestartet werden soll.
* Trig. Schwelle - Wird verwendet, wenn 'Aufz. Modus' auf 'Kan1 Ebene' eingestellt ist.
