RuCd Spectrogram instellingen Help
---------------------------

Start Spd (RPM) - Gebruik het numierke toetsenpaneel om de RPM-startsnelheid voor het plot in te voeren. Deze waarde is standaard dezelfde als de startsnelheid die in het hoofdinstellingenvenster is ingesteld. 

Stop Spd (RPM) - Gebruik het numierke toetsenpaneel om de RPM-stopsnelheid voor het plot in te voeren. Deze waarde is standaard dezelfde als de stopsnelheid die in het hoofdinstellingenvenster is ingesteld.

Spatiërin - Gebruik het keuzemenu om het intervaltype te selecteren dat voor de plots moet worden gebruiken. De beschikbare opties zijn: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTijd, ΔRPM + ΔTijd of %ΔRPM + ΔTijd.
Afhankelijk van welke optie is geselecteerd, kunt u waarden invoeren voor de snelheidsinterval en tijdsinterval via het numerieke toetsenpaneel.

Weergave-eenheden - Selecteer de Y-as in het keuzemenu. De beschikbare eenheden zullen variëren afhankelijk van de transducer die wordt gebruik om de gegevens te verzamelen.

Detectie – Bepaalt signaaldetectie en aanpassing.  
U kunt kiezen uit:
RMS - De waarde voor Root Mean Squared (wortel gemiddelde kwadraat)
Piek - Ingeschaald op basis van RMS (= √2 × RMS)
Pk-Pk - Ingeschaald op basis van RMS (= 2 × √2 × RMS)

Lijnen – Bepaalt de resolutie van het spectrum.

X-as - Selecteer de X-aseenheden in het keuzemenu. De beschikbare opties zijn Hz, CPM of Orders.

Frequentiebereik - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om de maximum X-aswaarde in te voeren. De eenheden zijn afhankelijk van de weergaveinstellingen van de X-as.

LF max. - Selecteer de maximale lage frequentie in de keuzelijst met hoogdoorlaatfilters.
