Função Transferir – Tela Configuração

 
Utilize as teclas de seta para baixo e para cima para navegar nas configurações. 

Use a tecla de seta para a DIREITA para abrir o item selecionado para edição. 
Utilize a tecla FIRE ou a seta para a esquerda para fechar o editor quando a 
seleção desejada tiver sido realizada.

Mais configurações estão disponíveis pressionando o botão EXPANDIR.

As configurações podem ser armazenadas através do botão ARMAZENAR.

Pressione os botões FIRE ou INICIAR para iniciar a medição.
A tecla SAIR levará você de volta ao menu principal.
PADRÃO retornará as configurações para os padrões.


Itens do menu:
* Canais – Define o número de canais para coletar dados.
* Modo de estímulo – Selecione martelo ou contínuo
* Unidades de martelo – Selecione N ou lbf. [Somente modo Martelo]
* Sens.M (mV/N) – Insira a sensibilidade do martelo
* Potência CCS M. – Alterna a alimentação CCS do martelo entre LIGADA/DESLIGADA.
* Sensor – Seleciona de uma lista de sensores predefinidos ou escolhe variáveis para definir sensores manualmente.
* Unidades de sensores – Define as unidades de medida utilizadas pelo sensor. [Somente Expandir]
* Sensibilidade – Insere a sensibilidade do transdutor em mV por unidade de sensor. [Somente Expandir]
* Potência CCS – Alterna a potência CCS LIGADA/DESLIGADA. [Somente Expandir]
* Intervalo de Resposta – Selecione o limite do intervalo de resposta que você espera ver
* Medição – selecione Massa aparente, Aceleração, Impedância, Mobilidade, Rigidez ou Conformidade [somente Martelo], ou g/g, mm/s/g ou um/g [Contínua]
* Unidades de med. – Selecione o tipo das unidades exibidas para a medição. 
* Eixo Y – Selecione a escala do eixo Y como Linear, Log ou dB. 
* Hammer – Selecione o intervalo desejado para o Martelo [somente modo Martelo]
* Intervalo de freq. – Selecione o intervalo de frequência para a medição.
* Núm. de linhas – Selecione o número de linhas 
* Janelas – Selecione Força-Exp ou Uniforme para o modo de martelo, o padrão é Hanning para o modo Contínuo
* Médias de núm. – Selecione o número de médias. [Somente Expandir]
* Aceitar/Rejeitar – Selecione Manual ou Automático [somente modo Martelo]
* Inverter fase – Alterne entre LIGAR/DESLIGAR
* Boa coerência – Selecione o nível de % para o qual a boa coerência está definida
* Salvar em – Selecione entre cartão Interno ou SD
* Autoincr. de pos. – Alterne entre LIGAR/DESLIGAR
