RuCd - Nyquist-instelling

Gebruik de Up-/Down-pijltoetsen om door de setupinstellingen te navigeren. 

Gebruik de pijltoets RECHTS om het geselecteerde item te openen en te bewerken. 
Gebruik de UITVOEREN-toets of pijltoets LINKS om de editor te sluiten als de 
gewenste selectie is gemaakt.

Druk op de UITVOEREN- of WEERGAVE-toetsen om de meting te beginnen.
De “TERUG” toets keert terug naar het Hoofdmenu.

Menu-items:

Menu-items:
* Kanaal - Selecteer het weer te geven kanaal
* Start Spd (RPM) - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om de RPM-startsnelheid voor de plot in te voeren. Deze waarde is standaard dezelfde als de startsnelheid die in het hoofdinstellingenvenster is ingesteld. 
* Stop Spd (RPM) - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om de RPM-stopsnelheid voor de plot in te voeren. Deze waarde is standaard dezelfde als de stopsnelheid die in het hoofdinstellingenvenster is ingesteld.
* Spatiëring - Gebruik het keuzemenu om het intervaltype te selecteren dat voor de plots moet worden gebruikt. De beschikbare opties zijn: ΔRPM, %ΔRPM, ΔTijd, ΔRPM + ΔTijd or %ΔRPM + ΔTijd.
Afhankelijk van welke opties is geselecteerd, kunt u waarden invoeren voor de snelheidsinterval en tijdsinterval via het alfanumerieke toetsenpaneel.
* Weergave-eenheden - Selecteer de Y-aseenheden in het keuzemenu. De beschikbare eenheden zullen variëren afhankelijk van de transducer die wordt gebruikt om de gegevens te verzamelen.
* LF max. - Selecteer in het keuzemenu of een lagefrequentiefilter moet worden toegepast op 0,3× de uitvoersnelheid. Voor geïntegreerde metingen wordt het aanbevolen de LF max. in te stellen op Aan.
* Detectie - Bepaalt signaaldetectie en indeling van rms, pc of ppc.  
* Aantal sporen - Selecteer in het keuzemenu het aantal sporen dat moet worden weergegeven. Als het geheel is geselecteerd, kunnen maximaal 3 sporen worden weergegeven, anders is het maximum 4 sporen.
* Spoorvolgorde #1 - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om het volgordenummer in te voeren dat op dit spoor moet worden weergegeven.
* Spoorvolgorde #2 - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om het volgordenummer in te voeren dat op dit spoor moet worden weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar als het aantal sporen 2 of meer is.
* Spoorvolgorde #3 - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om het volgordenummer in te voeren dat op dit spoor moet worden weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar als het aantal sporen 3 of meer is.
* Spoorvolgorde #4 - Gebruik het alfanumerieke toetsenpaneel om het volgordenummer in te voeren dat op dit spoor moet worden weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar als het aantal sporen 4 is en het geheel is uitgeschakeld.
