平衡 - 初始运行屏幕

此屏幕指示平面数量、平衡运行摘要以及已收集的数据（振幅、相位和机器运行速度）

使用“存储”按钮可存储设置。

按“激活”或“开始”按钮可启动初始运行。

按“极坐标”按钮可查看平衡运行的极坐标图（在此屏幕中按“柱状图”将返回至“柱状图”屏幕）。

对于两个平面平衡，按“平均”可提供两个平面的平均读数。再次按“平均”将停止平均化。

按“激活”或“停止”可停止初始运行。 

按“激活”键可继续操作“试重”屏幕，按“表格”将返回至“平衡器 - 摘要”屏幕。

如果按下“表格”，使用上/下箭头可选择 IR（初始运行）或 TWx1（试重 x1），然后按“进入”或“激活”进入想要的设置屏幕。

按“后退”键将返回至主菜单，其中包含“保存”、“放弃”或“取消”选项。



