RuCd: vesiputouslisäasetusten ohje
----------------------------------

Z-akseli: valitaan pudotusvalikosta valitaan Z-akselilla käytettävä välistystapa. Valitaan:
* RPM: FFT:t välistetään riippuen kierrosluvusta, jolla ne tallennettiin.
* Aikamerkki: FFT:t välistetään riippuen ajasta, jolla tiedot tallennettiin.
* Tasavälit: FFT:t välistetään tasavälein Z-akselilla.

Spektrien määrä: numeronäppäimistöstä annetaan vesiputouksessa esitettävien spektrien määrä. Käyttäjä voi saada näyttöön 2–60 käyrää.

Käyrän poikkeama: pudotusvalikosta valitaan vesiputouksen Z-akselin kulma. Valinnat ovat 0, 22,5 ja 45 astetta Y-akselin suhteen.

Käyrän korkeus: pudotusvalikosta säädetään Y-akselille ja Z-akselille käytettävä näyttösivun määrä:  jos se on suuri, spektrit ovat korkeampia mutta lähempänä toisiaan, jos se on pieni niin spektrit ovat matalampia ja kauempana toisistaan.

Näyttöjärjestys: valitaan, onko plottausten esitysjärjestys eteenpäin vai taaksepäin. Jos esitysjärjestys on eteenpäin, silloin spektri lähinnä käyttäjää on varhaisin kerätty spektri näytössä olevista ja myöhemmin kerätyt ovat sen takana. Jos esitysjärjestys on taaksepäin, silloin spektri lähinnä käyttäjää on viimeisin kerätty spektri näytössä olevista ja aiemmin kerätyt ovat sen takana.

Sammutus: pudotusvalikosta valitaan prosentteina kokonaissignaalien tiedoista pois jätettävä osuus. Tämä jättää pois tiedot Y-akselilla tietyn tason alapuolelta.
